## 已采集的图片数据

图像采集成功
SYS: ONLINE CAM: 1080P/60FPS BAT: 98%

### 工业内窥镜已连接

- 请手持内窥镜深入轮毂间隙
- 避开遮挡，寻找最佳观测点
- 保持探头稳定 (防抖开启)

## AI系统分析进行中

AI核心模块进度 0%
AI系统正在初始化...
刹车片厚度数据采集与分析
等待处理...
磨损程度算法模型评估
等待处理...
偏磨异常模式识别
等待处理...
检测日期: 2026-01-01
车型: 东风新580
行驶公里数: 1314520KM
一. 检测结果摘要

检测项目 | 检测结果 | 评估状态
--- | --- | ---
左前轮内侧刹车片厚度 | 已达磨损极限 | 需立即更换
当前摩擦材料厚度 | 3.2mm | 严重磨损
对比基准 (新片厚度) | 9.3mm | -

二. 检测结果分析

#### 全新刹车片

#### 左前轮刹车片当前磨损状态

三. 维修建议

- 1. 立即更换: 左前轮刹车片厚度 (3.2mm) 已低于安全阈值，需立即更换，且左、右后轮需成对更换以保持制动平衡。
- 2. 检查关联部件: 更换时检查刹车盘是否磨损或变形，必要时修复或更换。
- 3. 排查潜在故障: 检查卡钳导向销润滑及分泵活塞回位情况，排除异常磨损隐患。
- 4. 规范磨合: 新刹车片更换后需温和驾驶约200公里，避免急刹，确保与刹车盘充分磨合。

等待指令...

### 查询结果

### 修修刹车片AI检测报告

×